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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ


от 26.08.2026                          № 52
                                  г. Грязовец


О внесении изменений в Правила благоустройства Грязовецкого муниципального округа Вологодской области, утвержденные решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23.10.2025   № 78  


С целью уточнения ранее принятого решения и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», законом Вологодской области от 10.01.2024 № 5508-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере благоустройства Вологодской области», постановлениями Правительства Вологодской области от 13.02.2024 № 149 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Содержание внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, заборов и иных ограждений на территории муниципальных образований Вологодской области», от 13.02.2024 № 156 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Правила организации и производства уборочных работ на территории муниципальных образований Вологодской области» (с изменениями от 24 июля 2024 № 906), от 27.08.2024 № 1061 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Общие требования к содержанию отдельных элементов благоустройства» (с изменениями от 20 марта 2025 № 394), от 28.02.2025 № 306 «Об утверждении порядка организации ярмарок и требования к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Вологодской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», от 05.09.2025 № 1258 «Об утверждении Единых стандартов внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) для городского округа города Вологды», Уставом Грязовецкого муниципального округа Вологодской области
Земское Собрание округа РЕШИЛО:
1. Внести в Правила благоустройства Грязовецкого муниципального округа Вологодской области, утверждённые решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 23.10.2025 № 78 (с изменениями, внесенными решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 26.02.2026 № 15), следующие изменения:
1.1. Раздел 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. Требования к размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок

Основные требования к размещению информации, рекламных конструкций и вывесок на территории округа разработаны в целях организации контроля за процессом формирования внешнего архитектурного облика и сложившейся застройки округа, эксплуатацией средств наружной рекламы и информации, использованием имущества для распространения наружной рекламы и информации.
16.1.1. Типология улиц.
Допустимые виды информационных конструкций и их габариты определены в соответствии с типами улиц города, выделенных в зависимости от ширины улицы, морфотипов примыкающей застройки, интенсивности пешеходных потоков и уровня транспортной активности.
Классификация типов улиц:
К1 - улицы в исторической зоне строгой регламентации (улица в центральной части города, на которую распространяются наиболее строгие требования регламента). Интенсивность пешеходных потоков высокая, транспортная активность - низкая.
К2 - улицы в исторической зоне (улица в центральной части города с исторической застройкой и знаковыми видовыми панорамами. Место высокой концентрации торговых центров и коммерческих объектов). Интенсивность пешеходных потоков низкая, транспортная активность высокая.
К3 - улицы в периферийной части города (преимущественно жилая застройка) со средней пешеходной активностью и средней транспортной активностью.
К4 - улицы в видовой зоне на периферии города со средней интенсивностью пешеходных потоков и высокой транспортной активностью.
16.1.2. Особенности размещения конструкций в границах территорий объектов культурного наследия.
Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- приказа Минкультуры России от 19.03.2024 № 494 «О внесении изменения в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, утверждённый приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.04.2023 № 839, и утверждении границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Вологда Вологодской области».
16.1.3. Общие требования к размещению информационных конструкций на фасадах зданий и сооружений.
1. Размещение информационных конструкций без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов зданий и сооружений.
2. Размещение информационных конструкций без уничтожения в ходе работ по монтажу и демонтажу фрагментов, в том числе сохранившихся исторических фрагментов, декоративного убранства фасадов зданий и сооружений.
3. Упорядоченность размещения информационных конструкций в пределах фасада здания и сооружения.
4. Соответствие информационных конструкций архитектурному стилю фасадов зданий и сооружений.
5. Цветовая гармония информационных конструкций с цветовым решением фасада.
6. Соразмерность информационных конструкций фасаду здания и сооружения.
7. Читаемость информации. Удобство эксплуатации и ремонта.
8. Высокий уровень художественного и технического исполнения.
9. Использование качественных, долговечных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.
10. Выполнение надписей на информационных конструкциях на русском языке без использования средств латинского или иного не кириллического алфавита, за исключением зарегистрированных в установленном порядке фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, правом на использование которых обладает владелец информационной конструкции.
11. Размещение на информационных конструкциях надписей на иностранном языке одновременно с аналогичными по содержанию надписями на русском языке при условии, что текст надписи, исполненной на иностранном языке, по размеру не превышает 2/3 текста надписи, исполненной на русском языке.
12. Размещение информационных конструкций на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, их территориях, если это не противоречит законодательству об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
13. Информационные конструкции не должны перекрывать установленные рекламные и информационные конструкции.
16.1.4. Общие требования к техническим и конструктивным решениям.
Технические и конструктивные решения средств размещения информации и рекламных конструкций, иные проектные решения по их установке, а также сами конструкции и условия их эксплуатации должны соответствовать требованиям технического регламента, строительных норм и правил, государственных стандартов, иным установленным требованиям. Конструктивные решения средств размещения информации и рекламных конструкций должны обеспечивать:
· прочность, устойчивость к механическому воздействию;
· удобство монтажа и демонтажа;
· [bookmark: _GoBack]удобство обслуживания (оперативного ремонта, замены деталей и осветительных приборов, очистки);
· безопасность при эксплуатации.
Материалы и технологии, применяемые для изготовления средств размещения информации и рекламных конструкций, в течение всего срока эксплуатации должны обеспечивать высокие декоративные и эксплуатационные качества (сохранение формы, ровную окраску, благоприятное визуальное восприятие всех внешних элементов, равномерные зазоры между элементами, отсутствие внешнего технологического крепежа у самой конструкции, отсутствие дополнительных выступающих элементов освещения), а также отвечать требованиям энергосбережения и экологической безопасности.
16.1.5. Общие требования к содержанию средств размещения информации и рекламных конструкций.
1. Информационные и рекламные конструкции должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
2. На информационной и рекламной конструкции размещается номер телефона владельца информационной и рекламной конструкции.
3. Не допускается наличие на информационных и рекламных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
4. Металлические элементы информационных и рекламных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
5. Размещение на информационных и рекламных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не согласованных с владельцем информационной конструкции, не допускается.
6. Содержание информационных и рекламных конструкций осуществляется владельцами данных конструкций.
16.1.6. Типы средств размещения информации и рекламных конструкций.
На внешних поверхностях, а также в витринах зданий, строений, сооружений устанавливаются следующие типы средств размещения информации:
- информационная конструкция специального назначения;
- настенная конструкция;
- консольная информационная конструкция (панель-кронштейн);
- крышная конструкция;
- маркиза;
- элементы оформления витрин и остекления.
16.1.7. Правила установки средств размещения информации на зданиях и сооружениях.
Средства размещения информации на зданиях, строениях, сооружениях устанавливаются на крышах, фасадных плоскостях, свободных от архитектурных и конструктивных элементов, навесах (козырьках) входных групп или в виде консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов), элементов оформления витрин и маркиз.
При размещении на одном фасаде объекта одновременно нескольких средств размещения информации, в том числе нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, эти средства размещения информации должны быть композиционно взаимоувязаны. Следует избегать хаотичного расположения конструкций, создающих визуальный диссонанс - вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
Информационные конструкции (вывески) могут состоять из следующих элементов:
информационное поле (текстовая часть);
декоративно-художественные элементы;
элементы крепления;
подложка.
Наиболее предпочтительные материалы - металл, пластик и стекло. Подложка и блок с информацией должны быть одного цвета.
Информационные конструкции, вывески размещаются только на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями (индивидуальными предпринимателями). Также возможно размещение непосредственно у входа (справа или слева) в помещение или на входных дверях в него (не выше уровня дверного проема). Требование настоящего абзаца о размещении информационных конструкций не распространяется на случаи размещения информационных конструкций организациями (индивидуальными предпринимателями), местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются торговые и развлекательные центры.
Информационные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.
16.1.8. Цветовые, стилистические и композиционные решения.
Цветовые решения:
Цветовое решение должно быть выполнено в гармоничной увязке с цветовым (колористическим) решением фасада здания, строения, сооружения, на котором устанавливается средство размещения информации.
 Колористика для исторического центра города и вне исторической застройки применяется согласно постановлению Правительства Вологодской области от 05.09.2025 №1258 «Единый региональный стандарт внешнего вида элементов благоустройства (дизайн-код) "Требования к размещению информационных и рекламных конструкций, вывесок" (схемы примеров цветовых сочетаний (рис. 5) и (рис.6) разработаны для колористики информационных конструкций зданий и элементов.
Основными свойствами цвета является светлота, цветовой тон, насыщенность.
Для разделения фоновых и главных элементов следует пользоваться таблицей колеровки.
Между цветовым решением городской среды и естественным восприятием существует зависимость.
Стилистические решения:
Стилистическое решение и выбор гарнитуры шрифта средств размещения информации целесообразно предусматривать в гармоничной увязке со стилистикой:
- архитектурного решения фасада, на котором планируется установка объекта для размещения информации;
- окружающей застройки, в особенности для территории исторического поселения город.
В построении шрифтовой композиции средства размещения информации должны соблюдаться визуально равномерные межбуквенные интервалы - кернинг.
Использование на средствах размещения информации элементов фирменного стиля, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, допускается при условии увязки художественно-композиционных решений, включая решения по размещению этих элементов в соответствии с требованиями Единого стандарта. При этом допускается размещение только одного логотипа и одной эмблемы на конструкцию.
Для того чтобы вывеска получилась аккуратной, читаемой необходимо следовать простым правилам:
Набирать надпись для вывески лучше всего прямым начертанием (не использовать курсив).
Надписи для вывесок допускается набирать строчными (маленькими) буквами, начиная с заглавной.
Надписи для вывесок допускается набирать прописными (заглавными) буквами.
Не допускается использовать методы, увеличивающие визуальный мусор фасада - обводки, подложки и т.д.
Не допускается искажать буквы: растягивать, сжимать, располагать по дуге и т.д. Единственное возможное изменение пропорциональное изменение размера.
Слова необходимо верстать с использованием "воздуха" буферной зоны вокруг текста.
Буквы должны быть гармоничны и соразмерны элементам фасада.
Композиционные решения:
Основным композиционным решением средства размещения информации является размещение элементов композиции (букв, знаков, символов) в одну строку по горизонтали. В случае невозможности размещения наименования в одну строку допускается размещение такой информации в количестве не более двух строк. Положение данного абзаца не распространяется на средства размещения информации консольного типа (панели-кронштейны) и информационные конструкции специального назначения.
16.1.9. Подсветка средств размещения информации.
При установке средств размещения информации на зданиях и сооружениях может быть организована подсветка.
Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений и обеспечивать безопасность для участников дорожного движения, в целом отвечать действующим санитарным правилам и нормам в части гигиенических требований к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Светодиодную (LED) подсветку следует размещать в прозрачных или полупрозрачных коробах (направляющих).
Не допускается подсветка со светодинамическим и мерцающим эффектами.
Рекомендуется только внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка средства размещения информации.
16.1.10. Специальные требования для отдельных типов конструкций.
Специальные требования для различных типов средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях, строениях и сооружениях (информационные конструкции специального назначения, настенные информационные конструкции, консольные информационные конструкции (панель-кронштейны), информационные крышные конструкции, витринные информационные конструкции, маркизы):
16.1.10.1. Информационные конструкции специального назначения.
Устанавливаются при входе в здание, строение, сооружение или помещения, занимаемые (используемые для осуществления деятельности) организацией или индивидуальным предпринимателем.
Специальные конструкции (учрежденческие доски, информационные доски и таблички, информационные блоки) предназначены для размещения на них исключительно регламентируемых сведений об этих организациях или индивидуальных предпринимателях, а именно:
- учрежденческие доски - для информации о размещении в данном конкретном здании (строении, сооружении), на котором они устанавливаются, органов государственной власти Российской Федерации и Вологодской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и иных организаций;
- информационные доски и таблички, информационные блоки - для информации об объектах потребительского рынка и услуг, обязательной к донесению до потребителя на вывеске в соответствии с Законом Российской Федерации               от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес) и режим работы организации или индивидуального предпринимателя).
Одна организация вправе установить только одну самостоятельную специальную конструкцию.
Учрежденческие доски могут устанавливаться непосредственно у главного входа в учреждение, предприятие на плоскости фасада слева, справа, над входными дверьми или на передней вертикальной поверхности козырька (навеса) входной группы, а также на элементах входных групп заборов (стационарных ограждений).
Информационные доски устанавливаются у входа в фактически занимаемое (используемое для осуществления деятельности) организацией (индивидуальным предпринимателем) здание, строение, сооружение или помещение в них, непосредственно рядом с входными дверьми на едином горизонтальном и/или вертикальном уровне на плоскости фасада с иными аналогичными конструкциями.
Рекомендуемый максимальный размер учрежденческой и информационной доски - 0,8 кв. м.
Если в здании, строении, сооружении располагаются (осуществляют деятельность) несколько организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих общий вход, каждая организация (индивидуальный предприниматель) обязана учитывать художественно-композиционные решения ранее установленных или устанавливаемых средств размещения информации и обеспечивать формирование из нескольких учрежденческих и информационных досок единой композиции, соразмерной с входной группой.
Если организация (индивидуальный предприниматель) является единственным собственником (правообладателем, пользователем) здания, строения или помещений в них, в дополнение к специальной конструкции, устанавливаемой непосредственно на фасаде здания, строения, исключительно в целях размещения сведений об этой организации или индивидуальном предпринимателе, обязательных к донесению до потребителя, допускается размещение таблички:
на остеклении витрины с внутренней стороны;
на дверях входных групп;
При этом габариты таких табличек не могут превышать 0,5 м на 0,5 м (в случае размещения на дверях входных групп информационную табличку следует изготавливать методом трафаретной печати).
Если на здании с одной стороны от входа необходимо разместить более трех информационных или учрежденческих досок (табличек), то они должны быть объединены в настенную конструкцию типа единый информационный блок с ячейками для смены информации.
Информационный блок устанавливается в границах входной группы, рядом с входными дверьми в здание, строение, сооружение или помещение в них и предназначен для системного размещения табличек нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей), фактически находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях (строениях, сооружениях или помещениях в них). Если организации находятся во дворе, информационный блок на основании дизайн-проекта и с учетом соблюдения требований Единого стандарта может быть размещен вблизи арочного прохода (проезда).
Габариты информационных блоков не должны превышать 1,5 м по ширине. Габариты размещаемых в информационном блоке табличек определяются общим композиционным решением информационного блока.
Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края учрежденческой и информационной доски, а также информационного блока не должно превышать 2,2 м, а расстояние до нижнего края не должно быть менее 1 м.
Все специальные конструкции должны устанавливаться на минимально возможном расстоянии от поверхности фасада (дверного полотна, опоры).
16.1.10.2. Настенные информационные конструкции:
К настенным информационным конструкциям относятся конструкции, устанавливаемые на внешней ограждающей конструкции (стене) здания, строения, сооружения вдоль ее поверхности, а также на вертикальных поверхностях козырьков (навесов) входных групп.
На фасадах зданий, строений, сооружений настенные информационные конструкции устанавливаются в целях размещения на них информации, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования о наименовании, видах, формах и профилях осуществляемой деятельности (оказания услуг), исключительно находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях и сооружениях организаций и индивидуальных предпринимателей, а также ассортименте реализуемых ими товаров и оказываемых услуг.
Требования к размещению на улицах типа К-1, К-2.
Стилистическое, цветовое, композиционно-графическое, объемно-пространственное, конструктивное решение вывесок, а также выбор гарнитуры шрифта выполняются в соответствии со стилевыми характеристиками и (или) временем постройки здания и окружающих его архитектурных объектов.
Соразмерность вывески фасаду здания. Площадь вывески должна занимать не более 15% (пятнадцати процентов) той стены здания, на которой размещена вывеска.
Цвет вывески не должен диссонировать с общим колористическим решением фасада здания. Цвет вывески должен быть одного цветового тона с поверхностью фасада здания, при возможном наличии оттенков с различной светлотой и насыщенностью (одноцветное или монохромное сочетание), то есть должны быть использованы цвета, расположенные только в одном цветовом секторе, в соответствии с таблицей колеровки.
Информация размещается на подложке, которая может быть изготовлена из любых натуральных материалов, предпочтительно из нержавеющей или оцинкованной стали, допускается: металл, камень, дерево.
С лицевой стороны подложки краска наносится кистью, с внутренней стороны (при необходимости) - любым иным способом.
Материал подложки должен быть защищен от воздействия влаги, предварительно прогрунтован или обработан антисептиком.
По периметру подложка должна быть заключена в деревянный багет или схожую с ним деревянную, металлическую рамку, которая грунтуется и при необходимости окрашивается в цвета в соответствии с таблицей колеровки.
Рекомендуемая ширина рамки от 0,05 до 0,10 м в зависимости от размера информационной конструкции. В случае сложной формы подложка может быть выполнена без обрамления.
Не допускается размещение вывесок, изготовленных из баннерной ткани, ПВХ-пластика, вспененного ПВХ, ПВХ-пленки с полноцветной печатью, оргстекла, акрила, композитных материалов и прочих синтетических материалов.
Допускается только внешняя подсветка, а также применение внутренней подсветки: лицевой, боковой внутренней подсветки, внутренней подсветки в сторону фасада.
 Свето-цветовое решение подсветки информационных конструкций определяется в соответствии с цветовым решением фасада здания.
Электрооборудование (провода) подлежит окрашиванию в цвет фасада здания, строения, сооружения и (или) информационной конструкции.
Информация на вывеске должна быть хорошо видна и легко читаема. 
В стилистическом решении вывесок на зданиях XIX - начала XX вв., а также  на окружающих их архитектурных объектах (зданиях, строениях, сооружениях), рекомендуется учитывать орфографию, грамматику и обороты речи, соответствующие стилистике данного времени.
Информация (буквы, цифры) и декоративные элементы (рамки, виньетки) могут быть прорисованы или рельефны, изготовлены из дерева, металла, гипса, стекла и других натуральных материалов, при необходимости окрашенных в разрешенные цвета. Может применяться золочение, обработка поталью, патинирование.
Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.
На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная (настенная, крышная или витринная) вывеска и одна панель-кронштейн.
Не допускается закрывать архитектурные элементы.
16.1.10.3. Консольные информационные конструкции (панели - кронштейны).
На фасадах зданий, строений, сооружений консольные информационные конструкции устанавливаются в целях размещения на них информации, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования о видах, формах и профилях осуществляемой деятельности (оказания услуг), исключительно находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях и сооружениях, организаций и индивидуальных предпринимателей, а также ассортименте реализуемых ими товаров и оказываемых услуг.
Установка консольных информационных конструкций осуществляется на фасаде здания, строения, сооружения перпендикулярно к поверхности фасада и его конструктивных элементов в пределах границ помещений, занимаемых заинтересованным лицом, или у арок, внешних углов и смежных границ зданий, строений, сооружений.
Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны) должны быть выполнены в двустороннем варианте и устанавливаться на единой горизонтальной оси с выравниванием по средней линии, как правило (с учетом рельефа территории), между первым и вторым этажами или между первым этажом и карнизом на единой горизонтальной оси (выравнивание по средней линии) с настенными информационными конструкциями.
При наличии на фасаде объекта вывесок консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
Типы консольных конструкций:
- консольная конструкция без подложки;
- консольная конструкция с подложкой.
Требования к размещению на улицах типа К-1, К-2.
Высота конструкции не более 300 мм, длина конструкции не более 300 мм.
Стилистическое, цветовое, композиционно-графическое, объемно-пространственное, конструктивное решение консольных конструкций, а также выбор гарнитуры шрифта выполняются в соответствии со стилевыми характеристиками и (или) временем постройки здания и окружающих его архитектурных объектов.
Цвет консольной конструкции не должен диссонировать с общим колористическим решением фасада здания. Цвет консольной конструкции должен быть одного цветового тона с поверхностью фасада здания, при возможном наличии оттенков с различной светлотой и насыщенностью (одноцветное или монохромное сочетание), то есть должны быть использованы цвета, расположенные только в одном цветовом секторе, в соответствии с таблицей колеровки.
Для изготовления консольной вывески должны быть использованы только натуральные материалы — дерево, камень, металл.
Основание консольной вывески, которое крепится к зданию, строению, сооружению, должно быть изготовлено кованым или литым способом любой конструкции.
Информационное поле консольной вывески выполняется в любой художественной форме, обрамляется в деревянную, кованую или литую рамку, крепится или подвешивается к основанию конструкции.
Допускается изготовление информации (буквы, цифры) и декоративных элементов (рамки, виньетки) из вспененного ПВХ с последующей окраской в разрешенные цвета.
Допускается только внешняя подсветка, а также применение внутренней подсветки: лицевой, боковой внутренней подсветки, внутренней подсветки в сторону фасада.
Свето-цветовое решение подсветки информационных конструкций определяется в соответствии с цветовым решением фасада здания.
Электрооборудование (провода) подлежит окрашиванию в цвет фасада здания, строения, сооружения и (или) информационной конструкции.
Информация на консольной вывеске должна быть хорошо видна и легко читаема.
В стилистическом решении консольных конструкций на зданиях XIX - начала XX вв., а также  на окружающих их архитектурных объектах (зданиях, строениях, сооружениях), рекомендуется учитывать орфографию, грамматику и обороты речи, соответствующие стилистике данного времени.
Информация (буквы, цифры) и декоративные элементы (рамки, виньетки) могут быть прорисованы или рельефны, изготовлены из дерева, металла, гипса, стекла и других натуральных материалов, при необходимости окрашенных в разрешенные цвета. Может применяться золочение, обработка поталью, патинирование.
На информационное поле консольной конструкции допускается нанесение выполненных вручную художественных рисунков, соответствующих стилистике XIX - начала XX вв.
Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.
На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) допускается только одна основная (настенная, крышная или витринная) вывеска и одна панель-кронштейн.
Не допускается закрывать архитектурные элементы.
Требования к размещению на улицах типа К-3.
Высота конструкции не более 500 мм, длина конструкции не более 700 мм.
Цвет в соответствии с таблицей колеровки.
Для встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах размещение информационных конструкций не выше простенка между первым и вторым этажами.
Для отдельно стоящих нежилых зданий допустимо размещение указанных типов конструкций в границах модульных сеток (площадь модульных сеток должна занимать не более 40% площади фасада).
На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) допускается только одна основная вывеска и одна панель-кронштейн.
Не допускается закрывать архитектурные элементы.
Требования к размещению на улицах типа К-4.
Высота конструкции не более 700 мм, длина конструкции не более 700 мм.
Цвет в соответствии с таблицей колеровки.
Для встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах размещение информационных конструкций - не выше простенка между первым и вторым этажами.
На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная вывеска и одна панель-кронштейн.
Не допускается закрывать архитектурные элементы.
16.1.10.4. Информационные крышные конструкции:
Для размещения информации, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования исключительно об организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в конкретных зданиях и строениях, на которых устанавливается средство размещения информации, организация (индивидуальный предприниматель) вправе установить средство размещения информации на крыше здания, строения (информационную крышную конструкцию) в соответствии со следующими требованиями:
если организация (индивидуальный предприниматель), в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которой устанавливается информационная крышная конструкция и сведения о наименовании которой содержатся на этой крышной конструкции, является единственным собственником (правообладателем, пользователем) здания, строения;
на крыше одного объекта может быть установлена только одна информационная крышная конструкция с одной стороны. При расположении информационной крышной конструкции на углу здания, строения в целях декорирования ее несущих элементов целесообразно формирование угловой композиции крышной конструкции с двумя лицевыми сторонами;
информационное поле крышных конструкций располагается параллельно поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета здания (строения, сооружения) в зависимости от места установки крышной конструкции;
размещение крышных конструкций должно осуществляться на расстоянии от карниза не более 1,0 м и от края кровли в глубину не менее 1,0 м, если это не противоречит архитектуре фасада здания;
При этом размещение крышных конструкций на скатной кровле возможно только в соответствии с дизайн-проектом.
Установка нескольких информационных крышных конструкций осуществляется только в соответствии с фасадной схемой информационного оформления здания или дизайн-проектом. При неравномерной высоте крыши в пределах одного здания, строения, сооружения установку крышных конструкций целесообразно осуществлять на здании или на части здания меньшей высоты.
Требования к размещению на улицах типа К-3, К-4.
Длина крышной конструкции:
при длине фасада менее 35 м - не более 80% длины фасада;
при длине фасада более 35 м - не более 50% длины фасада. Высота конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть:
при высоте здания 12-39 м - 500 мм;
при высоте здания более 39 м - крышная конструкция выполняется только из отдельно стоящих букв без подложки с внутренней подсветкой.
Рекомендуется окрашивать каркас в темно-серый цвет.
Запрещается:
размещать крышные конструкции на улицах типа К-1, К-2;
установка информационных крышных конструкций непосредственно на крышах жилых, в том числе многоквартирных, домов. Установка информационных крышных конструкций на крышах встроенно-пристроенных помещений жилых многоквартирных домов возможна только в соответствии с дизайн-проектом;
крепление крышных конструкций на крышах зданий, строений и сооружений на декоративные ограждения кровли;
размещение крышных конструкций на крышах объектов (выявленных объектов) культурного наследия, крышах зданий, строений, расположенных на территориях объектов (выявленных объектов) культурного наследия, а также на крышах зданий, строений и сооружений исторической застройки в пределах охранных зон и зон регулируемой застройки, а также в границах исторического поселения города Вологды.
 16.1.10.5. Витринные информационные конструкции:
Витринные информационные конструкции размещаются непосредственно во внутреннем объеме витрины в целях расширения возможностей предоставления визуальной информации о деятельности находящейся в здании (строении) организации (индивидуальном предпринимателе).
Витринные информационные конструкции, располагаемые в пределах одного здания, должны быть взаимоувязаны по размеру и месту размещения.
Допускается размещение информации в виде плоских отдельных букв и декоративных элементов непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны. Высота такой конструкции не более 0,15 м.
Габариты витринной информационной конструкции, устанавливаемой во внутреннем объеме витрины, не должны превышать половину размера остекления витрины по высоте и длине. Расстояние от остекления витрины до витринной информационной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.
Допускается размещение информационной вывески с внешней стороны витрины. Высота такой конструкции не должна превышать 0,4 м, а длина - длину остекления витрины.
Установка средств размещения информации в витринах и оформление витрин должно осуществляться комплексно.
Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор, за исключением электронных носителей, систем сменного изображения, возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий:
витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг);
витринное пространство освещено в темное время суток;
глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.
Не допускается:
выход вывески за плоскость фасада;
нанесение изображений информационного характера на защитные жалюзи;
установка любых видов средств размещения информации с креплением на ограждения витрин, приямков и на защитные решетки окон.
окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами.
Допускается заполнение 100% витрин только при разработке.
16.1.10.6. Маркизы:
Размещение информации на маркизе рекомендуется осуществлять только в виде нанесенного непосредственно на нее изображения.
Рекомендуется размещение информации, в том числе элементов фирменного стиля и художественных элементов, в нижней части у кромки маркизы площадью не более 1/3 общего поля маркизы.
В зонах охраны объектов культурного наследия рекомендуется цветовое решение маркиз, приближенное к колеру фасада. Допускается размещение однотонных маркиз.
Не допускается размещение маркиз разного цвета на одном фасаде здания.
На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение информационных конструкций (вывесок) путем нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства данного сезонного кафе. При этом высота размещаемых вывесок должна быть не более 0,2 м. В случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, изображения товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не должна превышать 0,3 м, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы вывески должны быть размещены на единой горизонтальной оси.
16.1.11. Специальные требования размещения информации к объектам различного назначения и типам территорий.
16.1.11.1. Общественные, общественно-деловые, спортивные и развлекательные центры, а также на торговые и торгово-выставочные центры.
В целях формирования целостного визуального восприятия и увязки по габаритам и местам установки отдельных средств размещения информации на общественных, общественно-деловых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и развлекательных центрах необходимо разрабатывать общую фасадную схему информационного оформления здания, строения, сооружения, а также прилегающей к ним на основании правоустанавливающих документов территории и размещенных на ней элементов благоустройства с информационными конструкциями.
Схема разрабатывается в соответствии с основными требованиями Единого стандарта, в том числе в части функционального предназначения средств размещения информации, а также в соответствии с типом улицы, на которой размещается объект. При этом виды, места, габариты и количество средств размещения информации определяются исключительно схемой с учетом архитектурных решений самих объектов информационного оформления.
Фасадная схема представляется для оформления разрешения на установку всех предусмотренных в данной схеме средств размещения информации или каждого по отдельности без учета в ее составе проектных решений по размещению рекламных конструкций. Для оформления индивидуального разрешения на установку каждой рекламной конструкции, предусмотренной схемой, необходимы разработка и представление дизайн-проекта.
Требования к размещению на улицах типа К-1.
Для цокольных этажей информационная конструкция располагается на фасаде не выше 1 этажа, на крыше или на входе. Для всех помещений выше первого этажа размещение вывесок должно быть расположено строго между 1 и 2 этажом. Не допускается размещение вывесок с заступом на поле оконных или дверных проемов.
Не допускается размещение вывесок на ограждениях и плитах балконов, на лоджиях и эркерах (если это не предусмотрено архитектурным проектом).
Не допускается перекрывать архитектурные элементы зданий (карнизы, лепнину, пилястры и т.п.).
Запрещается использовать электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок. Необходимо выравнивать вывески относительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон).
Требования к размещению на улицах типа К-2.
Для цокольных этажей информационная конструкция располагается на фасаде не выше 1 этажа, на крыше или на входе.
Для всех помещений выше первого этажа размещение вывесок должно быть расположено строго между 1 и 2 этажом. Не допускается размещение вывесок с заступом на поле оконных или дверных проемов.
Не допускается размещение вывесок на ограждениях и плитах балконов, на лоджиях и эркерах (если это не предусмотрено архитектурным проектом).
Не допускается перекрывать архитектурные элементы зданий (карнизы, лепнину, пилястры и т.п.).
Запрещается использовать электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок. Необходимо выравнивать вывески относительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон).
Требования к размещению на улицах типа К-3.
Вывески на фасадах отдельно стоящих общественных и административных зданий размещаются в границах модульных сеток, предусмотренных на свободных от архитектурных элементов и окон пространствах. Модульные сетки не должны занимать более 30% площади фасада здания.
На одном фасаде размещаются вывески одного вида (цвет, материал, подсветка, шрифт).
При использовании информационных конструкций с подложками все подложки необходимо делать сочетающимися по цветам.
Если крышная установка расположена на одном фасаде с названием торгового центра, выполненным также в виде крышной установки, ее высота не должна превышать 2/3 от высоты названия торгового центра.
Требования к размещению на улицах типа К-4.
Вывески на фасадах отдельно стоящих общественных и административных зданий размещаются в границах модульных сеток, предусмотренных на свободных от архитектурных элементов и окон пространствах. Модульные сетки не должны занимать более 30% площади фасада здания.
На одном фасаде допускается размещать вывески одного вида (цвет, материал, подсветка, шрифт).
При использовании информационных конструкций с подложками все подложки необходимо делать сочетающимися по цветам.
Если крышная установка расположена на одном фасаде с названием торгового объекта, выполненным также в виде крышной установки, ее высота не должна превышать 2/3 от высоты названия.
Правила не распространяются на вывески, предусмотренные архитектурным проектом и не предполагающие замену, например, на вывеску с названием торгового центра.
Рекомендуется делать вывески из отдельно стоящих букв одного материала и цвета без подложки. Допускается располагать вывески на подложке, в этом случае в пределах одного фасада подложки должны быть одной толщины и выполнены из одного материала.
При достаточной площади глухих участков стен рекомендуется располагать вывески блоками, выравнивая их по модульной сетке. Контур каждого блока может быть только прямоугольным.
Крышные установки разрешены для фасадов высотой более 9 м.
Вывески на фасаде располагаются на высоте не менее 3 м. Суммарная площадь вывесок не может быть больше 25% площади фасада.
Если над витриной нет места для вывески, возможно устройство вывески из отдельных букв без подложки в витринах. При этом вывеска должна занимать не более 25% площади остекления.
Видеоэкраны размещаются на глухих участках стен нежилых зданий высотой не менее 9 м. Минимальная высота расположения видеоэкрана 4 м от поверхности земли. Размер видеоэкрана не должен превышать размеры фасада, на котором он построен. Общая площадь информационного поля видеоэкрана не должна превышать 50 кв. м.
Минимальное расстояние от видеоэкрана до стволов деревьев - 10 м, до проезжей части - 20 м, до фасада здания - 50 м.
Запрещено звуковое сопровождение.
16.1.11.2. Некапитальные объекты.
Внешний облик и место установки средств размещения информации, устанавливаемых на объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальных объектах), определяется архитектурными решениями таких объектов либо для существующих объектов - на основании эскизных планов или дизайн-проектов, разрабатываемых в рамках оформления соответствующего разрешения на установку средства размещения информации.
Не рекомендуется предусматривать установку на некапитальных объектах площадью менее 12 кв. м средств размещения информации в виде крышной конструкции.
Установка средств размещения информации на объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальных объектах), площадью более 12 кв. м осуществляется в соответствии с требованиями Единого стандарта по установке различных типов средств размещения информации: специальная настенная конструкция (в том числе табличка), настенная конструкция, консольная информационная конструкция, витринная конструкция, крышная конструкция, съемная (стяговая) рекламная конструкция (штандарт, флаг).
Вывеска на киосках и павильонах размещается во фризовой части торгового фронта. При ширине киоска 2200 мм ширина вывески - не больше 2000 мм. Для киосков других размеров ширина вывески - не больше 3000 мм. Для павильона любого размера ширина вывески должна быть не больше 3000 мм. На киоске и павильоне разрешено размещать только основную вывеску без подложки с внутренней подсветкой, буквы должны быть размещены в одну строку. Высота вывески - 300 мм. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.
16.1.11.3. Объекты (выявленные объекты) культурного наследия в границах зон охраны объектов культурного наследия.
При проектировании и установке средств размещения информации:
на зданиях, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, исторического поселения города Вологды, а также на фасадах зданий, выполненных по индивидуальным архитектурным проектам, имеющим своеобразную тектонику, пластику, деталировку и насыщенную орнаментику, средства размещения информации устанавливаются только в форме настенных конструкций, состоящих исключительно из отдельных объемных букв и символов (кроме специальных конструкций), высотой не более 0,3 м и/или консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов) в виде декоративных элементов высотой и шириной не более 0,3 м, а также маркиз или элементов оформления витрин;
консольные информационные конструкции не должны содержать информации в текстовом виде, за исключением элементов фирменного стиля.
Для подсветки средств размещения информации, расположенных на объектах (выявленных объектах) культурного наследия, а также в зоне видимости объектов культурного наследия, и на расстоянии 100 метров от них допустимый цвет света - теплый белый свет (цветовая температура: 2900 - 4000 К).
Материал, конструктивное решение средств размещения информации и способ крепления к фасаду должны обеспечивать максимальную сохранность объекта культурного наследия.
Цветовое и стилистическое решение средств размещения информации, в том числе шрифт текста, должны быть гармонично стилистически увязаны (соответствовать) с архитектурным решением фасадов объекта культурного наследия.
Специальные требования по запрету установки средств размещения информации на зданиях, строениях и сооружениях:
Не допускается:
установка настенных информационных конструкций в два ряда (одна над другой) в местах и в порядке, (кроме случаев установки на торговых и торгово-развлекательных центрах); установка консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов) рядом с балконами (одна над другой), а также если ширина тротуара не превышает 1,0 м;
установка средств размещения информации (кроме специальных конструкций) на расстоянии ближе, 2 м (по горизонтали) от мемориальных досок;
перекрытие знаков адресации и городской навигации, в том числе указателей наименований улиц, номеров домов, подъездов, квартир;
создание средств размещения информации путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
установка средств размещения информации в форме демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.), за исключением конструкций, размещаемых в витрине; заклейка пленками (иными материалами), закрашивание лицевой и/или внутренней (не соответствующее Единым стандартам) плоскостей витрины;
замена остекления витрин световыми коробами «лайтбоксами»;
устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю площадь остекления витрины;
изготовление средств размещения информации с использованием картона, бумаги, ткани, баннерной ткани или сетки (за исключением афиш), в форме транспаранта;
установка средств размещения информации с использованием мигающих (мерцающих), сменяющихся элементов, за исключением элементов оформления витрин;
применение материалов с флюоресцирующим эффектом; установка средств размещения информации на декоративных ограждениях сезонных (летних) кафе;
установка средств размещения информации на шлагбаумах, подпорных стенках и других конструкциях и сооружениях; размещение информационно-рекламных конструкций, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и частным организациям на световых опорах.
Требования по установке рекламных конструкций на зданиях и сооружениях:
Типы рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях и сооружениях:
- медиафасад;
- настенная конструкция, в том числе светодиодный экран и конструкция для размещения афиш - крышная конструкция;
- многофункциональная конструкция и оборудование;
- витринная конструкция;
- съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг);
- светодинамическое (проекционное) изображение.
Проектирование размещения и установка рекламных конструкций на зданиях и сооружениях:
Установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается только в случаях, если это не нарушает внешний архитектурный облик сложившейся застройки.
Установка и эксплуатация рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, для которых Федеральным законом от 13 марта 2006 года     № 38-ФЗ «О рекламе» не предусмотрена разработка схем размещения рекламных конструкций, и размещаемых на внешних стенах, в том числе брандмауэрах, крышах и иных конструктивных элементах зданий и сооружений, осуществляется только в соответствии с дизайн-проектом размещения рекламных конструкций.
Рекламные конструкции, содержащие коммерческую рекламу и устанавливаемые на зданиях и строениях, размещаются исключительно:
на крышах и стенах отдельно стоящих торговых, торгово-развлекательных, спортивных центров;
на крышах и глухих (торцевых) стенах иных зданий, сооружений (кроме конструкций, расположенных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш).
При наличии оформленных в установленном порядке фасадной схемы или концепции информационно-рекламного оформления улицы, площади, магистрали место размещения и размеры рекламной конструкции, предусматриваемые индивидуальным (специальным) дизайн-проектом, должны соответствовать схеме или концепции.
При проектировании размещения (установке, применении) рекламных конструкций необходимо руководствоваться следующими требованиями:
рекламные конструкции не должны выходить за края фасада здания, сооружения, на котором они размещаются;
длина конструкций, устанавливаемых на крыше объекта, не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены;
установка крышных конструкций в целях размещения на них рекламы допускается только при соответствии их художественно-композиционных решений;
применение и эксплуатация светодинамического (проекционного) изображения должны обеспечивать соблюдение соответствующих норм, требований и условий, предусмотренных законодательными нормативными актами Российской Федерации, а также безопасного и благоприятного визуального восприятия.
Запрещается:
установка рекламных конструкций на крышах некапитальных торговых объектов;
крепление рекламных конструкций на крышах зданий и сооружений на декоративные ограждения кровли;
размещение рекламных конструкций (кроме конструкций, расположенных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш) на объектах (выявленных объектах) культурного наследия, крышах зданий и сооружений, расположенных на территориях объектов (выявленных объектов) культурного наследия, а также на крышах зданий и сооружений исторической застройки в пределах охранных зон и зон регулируемой застройки.
Для крышных рекламных конструкций в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная документация в целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. Конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2026 и действует до 01.09.2032.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Грязовецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



	Председатель Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа

____________________   Н.В. Шабалина
	Глава Грязовецкого муниципального
округа

________________       Н.Н. Головчак



image1.jpeg




